kap opsteekb. adapterraam System 55 antraciet [0682 28]
Afdekkap opsteekbaar voor adapterraam voor apparaten met afdekking
(50 x 50 mm) en schuingeplaatste kabeluitvoer
System 55
antraciet

Kenmerken:
- Met de afdekkap en het afdekraam (1- tot 5-voudig) kunnen apparaten van derden
  met vierkante afdekplaat (50 x 50 mm), bijvoorbeeld van Alcatel, AMP Econo
  Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone,
  Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45
  Anschlussdose cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 en 300, Telegärtner, Telenorma,
  TKM, Quante, Panduit (2fach MSCSP 2) enz., in het schakelaarprogramma worden
  geïntegreerd.

Aanwijzingen :
- Draagring niet inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0682 28 antraciet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
