comb. série/prise s.CMT 2p + K/P Mont.app. blanc crème [4475 10]
Combinaison interrupteur à bascule/prise de courant sans contact de mise à la
terre 2 pôles 16 A 250 V CA avec plaque de montage et adaptateur K/P25
Interrupteur de série
Montage apparent
blanc crème

Caractéristiques techniques:
section de raccordement:
- Pour les conducteurs jusqu?à: 2,5mm²
Puissance nominale:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications :
- En Belgique uniquement en remplacement des installations existantes
  antérieures à octobre 1981.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4475 10 blanc crème
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
