Interrupteur BP store 1pol Mont.app. prot.eau gris [0154 30]
Bouton-poussoir ou interrupteur de store à 1 pôle 10 A 250 V~
avec zone d'inscription (partie inférieure et supérieure de boîtier)
Bouton-poussoir ou commutateur de groupe
Montage apparent protégé contre l'eau IP44
gris

Caractéristiques techniques:
section de raccordement:
- Pour les conducteurs jusqu?à: 2,5mm²

Indications :
- Fonction bouton-poussoir lors de la rotation du manette. Après élimination du
  dispositif de blocage en laiton, fonction bouton-poussoir lors d'une légère
  rotation du manette. En cas de rotation complète du manette, l'interrupteur se
  verrouille.

Etendue de la livraison:
- Étiquette vierge fournie.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0154 30 gris
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
