BP basc. inverseur 2x s. gr.fix. Module [3875 00]
Module bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~
bouton-poussoir va-et-vient 2x

Modules encastrés, accessoires
sans griffes de fixation

Caractéristiques:
- Peut également être utilisé avec bascule 1x.
- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et
  précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l?entraînement à tête de vis PZ1 / à
  fente / PH robuste
- Test de tension depuis l?avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises
  permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d?accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d?éclairage LED de série peuvent être insérés par l?avant.
- En fonction de l?interrupteur, la rotation de l?élément d?éclairage à 180°
  permet de passer de l?éclairage de contrôle à l?éclairage permanent.

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 32 mm
section de raccordement:
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu?à: 2,5mm²

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3875 00 sans griffes de fixation
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
