dét.mvt 1,10 m One System 55 blanc [2038 03]
Détecteur de mouvement 1,10 m pour Gira One
Gira One
blanc brillant

Caractéristiques:
- Détecteur de mouvement (avec capteur infrarouge passif / PIR) pour Gira One.
- Pour la commutation automatique des actionneurs Gira One en fonction du
  mouvement et de la luminosité.
- Le délai de temporisation des consommateurs Gira One est à configurer dans le
  Gira Project Assistant (GPA) via le canal d?actionneur correspondant.
- Capteur de température intégré pour la mesure de la température ambiante.
- Touche locale intégrée pour piloter les consommateurs Gira One : commutation,
  cage d?escalier et scénario.
- Mise en service du détecteur de mouvement avec le Gira Project Assistant (GPA)
  version 5.2.
- Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.
Propriétés du détecteur de mouvement:
- Grande zone de détection (jusqu'à 238 m2).
- Extension de la zone de détection avec des détecteurs de mouvement
  supplémentaires.
- Il est possible de restreindre la zone de détection.
- Il est possible de configurer la sensibilité du capteur.
- Fonction de test de détection pour aider à l'élaboration et au réglage de la
  zone de détection PIR.
- Mesure de lumière mixte adaptée aux lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), aux
  lampes halogènes/à incandescence et aux LED.
Température ambiante:
- Calibrage de la température pour le capteur de température intégré.
Affichage LED:
- Sélection de la fonction de la LED d?état : toujours ÉTEINTE, indication de
  mouvements.

Indications :
- Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).
- Le détecteur de mouvement ne convient pas pour les messages d'alarme dans les
  systèmes d'alarme conformes VdS.
- Compatible avec KNX Data Secure.
- Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2038 03 blanc brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
