set 2x WCD/RA KD slot gelijk. + TK Spatwaterd. opbouw grijs [4560 30]
Set van 2 wandcontactdozen met randaarde 16 A 250 V~met klapdeksel,
gelijksluitend slot en tekstkader (onderstuk en bovenstuk)
Gelijksluitend
Spatwaterdicht opbouw IP44
grijs

Kenmerken:
- Bij gebruik van bijvoorbeeld wasmachine en wasdroger in gemeenschappelijk
  gebruikte ruimtes.
- Met schroefklemmen.

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Draadmateriaal: massief en soepel

Levering:
- Vier sleutels per set zijn bij de levering inbegrepen.
- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4560 30 grijs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
