S3000 relais-schakelb.el. pot.vrij Basiselement [5407 00]
System 3000 relais-schakelbasiselement potentiaalvrij
Gira System 3000


Kenmerken:
- Schakelen van verlichting en eenfasige motoren.
- Aansturing van elektrische vloerverwarmingssystemen en thermische
  regelaandrijvingen in combinatie met een ruimtetemperatuurregelaar-opzetstuk.
- Schakelen van afwijkende spanningspotentialen of fasedraads via het
  potentiaalvrije contact.
- Aansluiten van neveneenheden mogelijk.
- Automatische lastuitschakeling. Nalooptijden in vijf standen verstelbaar, niet
  natriggerbaar.
- Testbedrijf voor functiecontrole.
- Bedrijf met nulldraadaansluiting.
Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX:
- Schakelactorkanaal 1-voudig.
- Sensorkanaal 1-voudig of 2-voudig.
- Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
- Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
- Functieselectie van het basiselement: maak-/verbreekcontact,
  trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes),
  vergrendelfunctie, tijdvertragingen. Ingang neveneenheid als extra
  bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of voor de draadloze
  besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk.
- De combinatie van de opzetstukken 5393xx en 5394xx is pas vanaf I05 (index)
  mogelijk.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelstroom bij 35 °C:
- ohms: 16 A (AC1)
Schakelstroom:
- Fluorescentielampen: 4 AX
Stand-by: 0,1 tot 0,5 W
Aansluitvermogen bij 35 °C:
- HV-ledlampen: typ. 400 W
- Spaarlamp: typ. 400 W
- Gloeilampen: 2300 W
- HV-halogeen: 2000 W
- Tronic-trafo's: 1500 W
- Inductieve trafo's: 1000 VA
- TL-lampen, niet-gecompenseerd: 920 VA
Capacitieve belasting: 920 VA (115 µF)
Nalooptijd: zonder, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Inbouwdiepte: 24 mm
Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 35 °C moet de aangesloten last
  gereduceerd worden.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5407 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
