mod.stat.porte touche mise service System 106 bronze [5569 921]
Module de station de porte System 106 avec touche de mise en service
Stations de porte
bronze /
touche de mise en service

Le System 106 Gira est le nouveau système d'installation en métal massif, dans
un design noble et épuré, sans cadre de finition, basé sur une mesure de base
de 106,5 × 106,5 mm. Avec la station de porte modulaire du System 106 Gira,
l'hospitalité commence dès la porte d'entrée. Du module de touches d'appel au
module vocal, au module caméra et au module d'information et borgne, toutes
les fonctions se présentent avec une présentation d'ensemble harmonisée. Des
touches d'appel rétroéclairées avec zone d'inscription assurent une bonne
lisibilité dans l'obscurité et ont une apparence attrayante.

Adaptation individuelle via structure modulaire
Le System 106 peut être utilisé dans des maisons unifamiliales et
plurifamiliales, mais également dans des immeubles de bureaux, des bâtiments
industriels et des hôtels. La structure modulaire permet d'ajuster le système
aux besoins individuels en termes de taille, design et fonctions. Les
extensions et modifications sont possibles à tout moment par le remplacement
d'un module.
Même un changement purement frontal est possible avec ce système. Ainsi,
l'apparence de l'installation peut être modifiée ultérieurement, p.ex. en
changeant la surface blanc signalisation en surface acier inoxydable, sans
avoir à changer les unités électroniques.

Matériaux de haute qualité
Les modules sont disponibles sans cadre de finition avec des façades conçues
dans des matériaux naturels en deux variantes d'acier inoxydable brossé (V2A
et V4A), en aluminium anodisé C-0 et en alliage métallique blanc trafic laqué
(RAL 9016) : des matériaux robustes qui assurent la longévité. Les modules de
caméra et d'affichage (DIN 18040) disposent d'une cache en verre noir.

Installation simple et montage par étapes
Le système peut être installé en différentes étapes en parallèle avec
l'avancement des travaux. Il est ainsi possible de monter d'abord uniquement
la partie inférieure du boîtier apparent au niveau du gros ?uvre ; lignes et
modules pourront être ajoutés dès qu'on en aura besoin.

Possibilités d'inscription individuelle
Les modules de touches d'appel et les modules d'information peuvent être
pourvus d'inscriptions au laser individuelles via le service de marquage Gira.

Caractéristiques:
- Module vocal compact avec bouton-poussoir d'appel intégré pour la
  communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries
  assurent une bonne compréhension.
- Alimentation en tension via bus à deux câbles. Raccord supplémentaire pour AS
  (p.ex. requis à partir d'un 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (sauf le module vocal) sont alimentés via
  le module de station de porte.

Caractéristiques techniques:
Alimentation en tension:
- Système: Câble plat, 10 poles
- Bus 2 fils: via appareil de commande ou AS (DC 24 V 300 mA)
Puissance absorbée:
- Maximale: 1 W
- Mode veille: 240 mW
Raccordements:
- Bus 2 câbles: 1 x borne à fiche
- AS: 1 x borne à fiche
- Système: 2 x connecteur
- Vidéo (analogique): 1 x connecteur
Température ambiante: -25°C à +70°C
Classe de protection: IP54
Dimensions en mm:
- B 106,5 x H 106,5 x T 28,7

Indications :
- Marquage professionnel via le service de marquage
  Girawww.beschriftung.gira.de/fr/.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5569 921 bronze /
touche de mise en service
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
