mod.pte sec. S3000 3 fils Module [5409 00]
Module poste secondaire 3?fils System?3000
Gira System 3000


Caractéristiques:
- Commande poste secondaire de modules avec entrée de poste secondaire du System
  3000.
- Fonctionnement avec module rapporté de commande approprié du System?3000.
- Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre.
Combinaison avec module rapporté de commande RF 1x/2x pour KNX:
- Canal du capteur 1x ou 2x.
- Possibilité de commande radio d'autres appareils pour KNX en tant que capteur.
- Mesure de la température.
- Le poste secondaire 3 fils fonctionne comme une alimentation en tension pour
  le module rapporté de commande RF 1x / 2x pour KNX.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V CA, 50/60 Hz
En attente:
- en fonction du module rapporté: 0,1 à 0,5 W
Longueur de ligne vers le poste principal: max. 100 m
Profondeur de montage: 24 mm
Montage: dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante: -20°C à +45°C

Indications :
- Peut fonctionner en tant qu?émetteur alimenté par le secteur en association
  avec des modules rapportés de commande KNX RF et des modules eNet.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5409 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
