adapterraam Gira TX_44 v. Sys55 comp. Gira TX_44 z.wit [0289 66]
Adapterraam met vierkante uitsparing (55 × 55 mm) (IP20)
TX_44 (IP44)
zuiver wit

Kenmerken:
- Met dit adapterraam en afdekraam (1 tot 4-voudig) kunnen de producten uit het
  System 55 worden geïntegreerd in Gira TX_44.

Aanwijzingen :
- Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingssoort
  IP20.
- Hotel-Card-schakelaar, wandcontactdoos met aardlekbeveiliging, data-interface,
  datakap, opsteekbare afdekkap en huisstation Standard met hoorn kunnen niet in
  dit adapterraam worden geïntegreerd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0289 66 zuiver wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
