alim.tension USB PD 1x type C 65 W Module blanc [2362 00]
Module d'alimentation de tension USB PD 1x
Type C, 65 watts
System 55
blanc

Caractéristiques:
- Le module d'alimentation en USB type C avec Power Delivery permet une charge
  plus rapide si l?appareil à connecter est également doté de la technologie
  Power Delivery.
- L?appareil raccordé détermine la tension de charge appropriée à partir de
  l?alimentation en tension. 5, 9, 15 ou 20 volts avec un maximum de
  3,25 ampères sont possibles. Il en résulte une puissance de charge allant
  jusqu?à 65 watts (20 V × 3,25 A).
- Une charge personnalisable est possible grâce à la technologie Power Delivery.
- Station de charge pour batteries d?appareils mobiles avec port USB-C.
- 1 connecteur femelle USB-C.
- Résistant aux courts-circuits et aux surcharges.
- Connexion conforme à la spécification USB Power Delivery révision 3.2.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 220 - 240 V CA, 50/60 Hz
Tension de sortie: 5 à 20 V CC
Courant de sortie: max. 3,25 A
Capacité de charge: 15 à 65 W
En attente: < 0,09 W
Classe de protection: II
section de raccordement: max. 2,5 mm2
Profondeur de montage: 32 mm
Température ambiante: 0 °C à +35 °C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2362 00 blanc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
