KNX mod. RM Dual KNX [2343 00]
KNX Module voor rookmelder Dual
KNX systeem


Kenmerken:
- Met de KNX module kan de rookmelder Dual Q aan een KNX systeem worden
  gekoppeld.
- Achterwaarts compatibel, daardoor ook te gebruiken voor de rookmelder
  Dual/VdS.
- Alarm
- Parallelaansluitingalarm (voor koppeling van meerdere rookmelders via KNX).
- Draadgebonden alarm (bedrade koppeling van meerdere rookmelders).
- Signaalgever (voor het inschakelen van de signaaltoon)
- Statusmeldingen.
- Storingsmeldingen.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Aansluiting KNX: Aansluit- en aftakklem
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +50 °C

Aanwijzingen :
- De KNX module wordt eenvoudig op de interface van de rookmelder Dual gestoken.
  De verbindingsklemmen van de rookmelder kunnen bij opgestoken module nog
  worden gebruikt.
- Planningsaanwijzingen in de brochure 'Technische informatie'
  www.download.gira.de in acht nemen.
- De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en
  toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer
  dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins,
  functiesjablonen, logische modules en modelprojecten. Ontdek nu toepassingen
  voor de KNX module voor rookmelder Dual. www.appshop.gira.de.

Levering:
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2343 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
