Prise SCHUKO 2x étiq. ferm.ident. Mont.app. prot.eau gris [4560 30]
Jeu de 2 prises SCHUKO 16 A 250 V~avec clapet, serrure à fermeture avec la
même clé et zone d'inscription (partie inférieure et supérieure de boîtier)
avec serrures identiques
Montage apparent protégé contre l'eau IP44
gris

Caractéristiques:
- En cas d'utilisation par exemple d'une machine à laver et d'un sèche-linge
  dans des locaux communs.
- Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques:
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²
Propriétés des conducteurs: rigide et flexible

Etendue de la livraison:
- Quatre clés par jeu sont comprises dans la livraison.
- Étiquette vierge fournie.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4560 30 gris
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
