sleuteldrukc. 1-p Basiselement [0163 00]
Basiselement sleuteldrukcontact 10 A 250 V~voor alle DIN-profiel-halfcilinders
Inbouwbasiselementen, toebehoren
Drukcontact 1-polig(ook groependrukcontact)

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 40 mm

Aanwijzingen :
- Niet geschikt voor montage in opbouwbehuizingen.
- Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met
  parallelaansluiting.
- Uitsluitend voor schroefbevestiging.

Levering:
- Sluitcilinder is niet bijgeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0163 00 Drukcontact 1-polig(ook groependrukcontact)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
