Interr. de commande Arr. 2pôl + K/P Mont.app. blanc crème [3112 10]
Interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V
avec plaque de montage, adaptateur K/P25 et élement d'éclairage LED orange
230 V~
Disjoncteur à 2 pôles
Montage apparent
blanc crème

Caractéristiques:
- Avec élément d?éclairage LED orange.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on
  parle de polycarbonate.
- 

Caractéristiques techniques:
section de raccordement:
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu?à: 2,5mm²
Puissance nominale:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications :
- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison:
- 
- 

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3112 10 blanc crème
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
