int.tirette IntInv + K/P Mont.app. blanc crème [0146 10]
Interrupteur à tirette 10 AX 250 V~
avec plaque de montage et adaptateur K/P25
Interrupteur inverseur universel
Montage apparent
blanc crème

Caractéristiques techniques:
section de raccordement:
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu?à: 2,5mm²
Puissance nominale:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications :
- A condition que la livraison soit possible.
- Pour montage mural et sur plafond.
- À raccorder aussi en éclairable.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0146 10 blanc crème
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
