S3000 b.el.neveneenh. 2-dr Basiselement [5408 00]
System 3000, 2-draads neveneenheid-basiselement
Gira System 3000


Kenmerken:
- Neveneenheidbediening van basiselementen met ingang neveneenheid uit System
  3000.
- Bedrijf met System 3000 bedieningselement.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Kabellengte tot hoofdeenheid: max. 100 m
Inbouwdiepte: 24 mm
Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5408 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
