basc. droite Gira TX_44 t.alu [3496 65]
Bascule droite
TX_44 (IP44)
teinte alu

Caractéristiques:
- Programme encastré pour sollicitations élevées
- IP44 dans les couleurs blanc brillant, anthracite, teinte alu.
- Design carré avec grand cadre de finition (largeur : 110 mm).
- Matériau : polycarbonate incassable et résistant aux chocs, avec stabilité UV
  maximale et très haute résistance aux intempéries et au jaunissement.
- Protection contre le vol et le vandalisme grâce à la fixation par chevilles et
  à un démontage difficile grâce au vissage spécial.
- Résistant aux impacts de ballons.
- Intégration complète des technologies de données, de communication, de bus et
  des modules électroniques via un cadre adaptateur à clapet.
- Pour une uniformité de design, des fonctions telles que la communication et le
  contrôle de porte, les portes automatiques, l?éclairage LED d?orientation, la
  signalétique de porte, le système d?appel infirmier et le système d?étiquetage
  sont intégrés au programme d?interrupteurs.
- Installation continue en extérieur possible via une intégration dans des
  colonnes.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on
  parle de polycarbonate.
- montage encastré protégé contre l'eau IP44

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3496 65 teinte alu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
