mod.rapp.com. S3000 BT flèches System 70 anthracite(laq.) [5382 73]
module rapporté de commande System 3000 BT symboles de flèche 
System 70
Nouveau
anthracite (laqué)

Caractéristiques:
- Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou
  tablette) via Bluetooth® avec l?application Gira System 3000.
- Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de
  commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000.
Fonctions sur le module rapporté:
- Commande d'écrans et d'éclairage.
- Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec
  le module de commande de store System 3000.
- Luminosité d?enclenchement de l?éclairage mémorisable avec le module variateur
  System 3000 ou l'unité de commande power DALI.
Fonctions avec l'application Gira System?3000:
- Commande de stores et d'éclairage avec confirmation d'état.
- Affichage de la position actuelle du store ou du réglage de variation.
- Activer/désactiver le fonctionnement automatique.
- Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en
  permanence.
- Programmation de jusqu'à 40?moments de commutation individuels.
- À chaque moment de commutation, des positions de store et de lamelles ou des
  valeurs de commutation et de variation peuvent être mémorisées.
- Copie possible de moments de commutation sur des appareils supplémentaires.
- Commutation lors du lever ou du coucher du soleil (fonction astronomique).
- Temps astronomique optimisable grâce à la détermination de la position.
- Décalage du temps astronomique réglable.
- Fonction aléatoire.
- Actualisation automatique de la date et de l'heure via la connexion au
  portable ou à la tablette.
- Protection par mot de passe pour le programme temporisé et la configuration
  possible.
- Mémorisation d'une position de store, du temps de marche du store, du temps de
  commande des lamelles.
- Passage possible sur le fonctionnement inverse avec les modules de store.
- Luminosité maximale et minimale réglables avec le module variateur.

Caractéristiques techniques:
Précision de marche:
- par mois: ± 10 s
Réserve de marche: env. 4 h
Fréquence radio: de 2,402 à 2,480 GHz
Puissance d?émission: max. 2,5 mW, classe 2
Portée de transmission: type 10 m
Température ambiante: -5°C à +45°C

Indications :
- La connexion à l'application Gira System?3000 actualisera l'heure.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5382 73 anthracite (laqué)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
