WCD/RA KD bajonet + TK WD opbouw grijs [0440 31]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met tekstkader, klapdeksel met
bajonetsluiting (onderstuk en bovenstuk)
IP66
Spatwaterdicht opbouw IP66
grijs

Kenmerken:
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel
  polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens:
Draadmateriaal:
- (geldt alleen voor 4440 31): massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen :
- Niet geschikt voor hogedrukreinigers.

Levering:
- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0440 31 grijs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
