prise SCHUKO s/gr. Gira F100 blanc [4466 70]
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ sans griffes de fixation
Gira F100
blanc brillant

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 32 mm
Propriétés des conducteurs: rigide et flexible
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications :
- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de
  mise à la terre

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4466 70 blanc brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
