doub.SCHUKO SP + pl.massive. System 55 noir m [0783 005]
Prise SCHUKO double 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts
accidentels (Safety Plus) et plaque massive pour boîtier d'encastrement pour
appareil 1x
Bornes à fiches
System 55
noir mat

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 25 mm
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante:
- protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C

Indications :
- Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels.
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI
  60884-1.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0783 005 noir mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
