prise SCHUKO + pl.mont. Mont.app. blanc crème [4440 12]
Prise SCHUKO 16 A 250 V~
avec plaque de montage interne
Montage apparent
blanc crème

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 31 mm
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²
Propriétés des conducteurs: rigide et flexible

Indications :
- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de
  mise à la terre

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4440 12 blanc crème
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
