mod.rap.tactile S3000 System 55 acier inoxydable [5365 600]
Module rapporté tactile System 3000
System 55
acier inoxydable

Caractéristiques:
- La commande s?effectue en touchant ou en balayant légèrement la zone de
  commande.
- Trois valeurs de luminosité peuvent être mémorisées grâce au module variateur
  System 3000.
- Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec
  le module de commande de store System 3000.
- Fonction de verrouillage avec module de commande de store System 3000.
- Affichage de l'état par barre lumineuse LED pour la représentation de la
  luminosité ou de la position des lamelles.
- Affichage permanent ou temporaire de l?état (l'affichage de l?état s'éteint
  après 5 secondes sans effleurement).
- Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de
  commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000.

Caractéristiques techniques:
Température ambiante: -5 °C à +45 °C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5365 600 acier inoxydable
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
