SCHUKO + K/P25 Mont.app. blanc [4440 11]
Prise SCHUKO
16 A 250 V~ ,
avec plaque de montage et adaptateur K/P25
Montage apparent
blanc

Caractéristiques techniques:
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²
Propriétés des conducteurs: rigide et flexible

Indications :
- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de
  mise à la terre

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4440 11 blanc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
