set IP44 WCD KD Standard 55, Gira E2 [0252 27]
Afdichtset IP44 voor wandcontactdozen met klapdeksel
Standard 55, E1, E2
Standard 55


Kenmerken:
- Afdekraam (1- tot 5-voudig) uit het schakelaarprogramma Gira Standard 55, Gira
  E1 en Gira E2 in combinatie met afdichtset ook geschikt voor de montage van
  schakelaars en wandcontactdozen met randaarde en klapdeksel en wandcontactdoos
  met aardingspen CEBEC en klapdeksel uit System 55 spatwaterdicht IP44.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0252 27 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
