adapterraam KD + TK Gira TX_44 (SW IB) z.wit [0680 66]
Adapterraam met klapdeksel en tekstkader
TX_44 (IP44)
zuiver wit

Kenmerken:
- Voor de integratie van de connectoren uit System 55, bijvoorbeeld TAE, UAE,
  luidsprekers, wandcontactdozen met randaarde met verhoogde aanraakbeveiliging
  (Safety Plus), SV, ZSV, WSV, enz.

Technische gegevens:
Hoogte van het tekstkader: 12 mm

Aanwijzingen :
- Geschikt voor geselecteerde wandcontactdozen met randaarde uit System 55
  conform het overzicht in de technische bijlage.(Uitzondering: wandcontactdoos
  met randaarde met klapdeksel, wandcontactdoos met aardlekbeveiliging en andere
  stopcontacten uit System 55).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0680 66 zuiver wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
