prise s.CMT 2p System 55 anthracite [4480 28]
Prise sans contact de mise à la terre
à 2 pôles 16 A 250 V~
System 55
System 55
anthracite

Caractéristiques:
- Avec bornes enfichables.

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 30 mm
Propriétés des conducteurs: rigide et flexible
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications :
- En Belgique uniquement en remplacement des installations existantes
  antérieures à octobre 1981.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4480 28 anthracite
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
