télécom.rad. 4x Gira eNet anthracite [5354 10]
Télécommande radio eNet 4x
eNet
anthracite

Caractéristiques:
- Les émetteurs radio eNet transmettent des ordres de commutation, de variation
  et de déplacement des stores aux récepteurs radio eNet correspondants.
- Deux touches correspondent respectivement à un canal.
- Paire de touches réglable respectivement comme fonction de canal ou
  d'ambiance.
- LED d'état.
- Appareil sur piles.
Réglable avec le serveur eNet ::
- Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0
  du serveur eNet.
- Signalisation de l'état de transmission désactivable.
- Verrouillages de commande.
- Ambiances tout ON ou tout OFF, ambiances de valeur seuil et ambiances
  individuelles configurables.
- Configuration de la touche d'ambiance via l?application eNet SMART HOME
  (règles du si-alors) pour le déclenchement des actions, des ambiances et des
  horloges programmables.
- Mise à jour du logiciel d'appareil.

Caractéristiques techniques:
Température ambiante: -5°C à +45°C
Fréquence radio: de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre): env. 100 m
Tension nominale: DC 3 V
Batterie:
- Type: CR 2450N
- N° UN: 3091
Dimensions:
- L x H x P: 53 x 93 x 15,5 mm

Indications :
- Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et
  doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions
  d'élimination de piles usagées.

Etendue de la livraison:
- Piles sont comprises dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5354 10 anthracite
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
