afd.r. 2-v compleet beschr. Gira E2 clear/z.wit [0712 22]
Afdekraam Gira E2 compleet beschrijfbaar
clear / zuiver wit
E2
2-voudig

Kenmerken:
- Breukvast.
- Schakelaarprogramma in de kleuren zuiver wit glanzend of mat, antraciet, kleur
  aluminium, zwart mat, grijs mat of roestvast staal.
- Vierkante wip 55 x 55 mm met vlak bedieningsoppervlak.
- Vierkante vorm van het afdekframe (hoekradius R = 0,5).
- Het volledig labelen van alle installatieapparaten wordt gegarandeerd door een
  speciaal afdekraam met transparant kijkvenster.
- Schrijfveld is sproeinevelbestendig (reiniging).
- Breukvast, slagvast, krasbestendig, UV-bestendig materiaal voor verhoogde
  belasting.
- Halogeenvrij.
- Om een uniform ontwerp van het oppervlak te verkrijgen, zijn functies zoals
  deurcommunicatie, deurbesturing, automatische deuren,
  led-oriëntatieverlichting, deurmarkering, verpleegstersoproepsysteem en
  labelsysteem in het schakelaarprogramma geïntegreerd.
- Breukvast.
- Transparant afdekraam dat doorlopend beschrijfbaar is.
- Met name geschikt voor objecten waarbij de elektrotechnische installatie moet
  worden gemarkeerd en gedocumenteerd, bijvoorbeeld kantoren,
  handelsondernemingen, luchthavens, bedrijven en ziekenhuizen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0712 22 2-voudig
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
