ém.mural rad. Gira eNet 3x ZI System 55 transp./blanc [5333 100]
Émetteur mural radio eNet 3x
System 55, manettes av. zone d'inscript.
eNet
transparent / blanc brillant

Caractéristiques:
- Les émetteurs radio eNet transmettent des ordres de commutation, de variation
  et de déplacement des stores aux récepteurs radio eNet correspondants.
- Extension sans problème de combinaisons d'interrupteurs existantes.
- Le montage peut se faire sans boîtier apparent ou boîtier pour appareil.
- L'émetteur mural radio peut être fixé au mur à l?aide de vis ou être collé sur
  des surfaces lisses et transparentes avec une plaque de montage.
- Transmission de commandes de commutation, variation, parcours de store et
  d'ambiances.
- Fonction de commutation, optimisée pour la commande d'actionneurs à impulsion.
- Manette réglable comme fonction de canal ou d'ambiance.
- LED de signalisation bicolores à droite et à gauche des touches.
- Appareil sur piles.
Réglable avec le serveur eNet ::
- Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0
  du serveur eNet.
- Signalisation de l'état de transmission désactivable.
- Verrouillages de commande.
- Ambiances tout ON ou tout OFF, ambiances de valeur seuil et ambiances
  individuelles configurables.
- Configuration de la touche d'ambiance via l?application eNet SMART HOME
  (règles du si-alors) pour le déclenchement des actions, des ambiances et des
  minuteries.
- Mise à jour du logiciel d'appareil.
- Localisation de l'appareil.

Caractéristiques techniques:
Température ambiante: -5°C à +45°C
Fréquence radio: de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre): env. 100 m
Tension nominale: DC 3 V
Batterie:
- Type: 1 x CR 2450N
- N° UN: 3091
Portée (champ libre): env. 100 m

Indications :
- Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et
  doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions
  d'élimination de piles usagées.
- L?émetteur mural radio est fourni avec une bascule de mise en service
  indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme
  d'interrupteurs doit être commandé séparément.
- En cas d'utilisation de kits de bascules en métal et/ou de cadres de finition
  en métal, la portée peut diminuer.

Etendue de la livraison:
- Piles sont comprises dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5333 100 transparent / blanc brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
