combi uit-wis/WCD/RA 2-p + K/P Opbouw cr.wit [4476 10]
Combinatie wipschakelaar/wandcontactdoos zonder randaarde
2-polig 16 A 250 V~ met montageplaat en adapter K/P25
Universele uit-wisselschakelaar
Opbouw
crème wit

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders tot: 2,5 mm²
Nominaal vermogen:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen :
- In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van vóór
  oktober 1981.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4476 10 crème wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
