int.basc. 3x int.inv. System 55 anthracite [2832 28]
Interrupteur à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 3x avec bascules
System 55, interrupteur inverseur universel
System 55
anthracite

Caractéristiques:
- Programme d?interrupteurs dans les couleurs blanc brillant ou satiné mat ou
  blanc crème brillant.
- Bascule carrée 55 x 55 mm avec surface de commande plane.
- Design épuré aux proportions équilibrées.
- Matériau incassable et résistant aux UV, conçu pour des sollicitations
  élevées.
- Sans halogène.
- Grâce à leur conception modulaire, les modules et caches prévus peuvent être
  combinés avec différentes formes de cadres de finition et divers matériaux.
- Pour une uniformité de design, des fonctions telles que la communication et le
  contrôle de porte, les portes automatiques, l?éclairage LED d?orientation, la
  signalétique de porte, le système d?appel infirmier et le système d?étiquetage
  sont intégrés au programme d?interrupteurs.
- Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 25 mm
section de raccordement:
- Pour les conducteurs jusqu?à: 2,5mm²

Indications :
- Uniquement pour fixation par vis.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2832 28 anthracite
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
