S3000 touchop.st. System 70 gris m(gel.) [5365 76]
System 3000 touchopzetstuk
Nieuw
grijs mat (gelakt)

Kenmerken:
- De besturing vindt plaats door licht aanraken of vegen op het
  bedieningsoppervlak.
- Drie lichtsterktes kunnen worden opgeslagen, met System 3000
  dimmer-basiselement.
- Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System
  3000 jaloeziebesturingselement.
- Vergrendelingsfunctie, met System 3000 jaloeziebesturingselement.
- Statusweergave door led-lichtbalken voor de weergave van de lichtsterkte of
  raambekledingspositie.
- Permanente of tijdelijke statusweergave (statusweergave gaat uit na 5 seconden
  zonder aanraking).
- Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp.
  neveneenheid-basiselement 3-draads.

Technische gegevens:
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5365 76 grijs mat (gelakt)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
