2-v WCD z/RA v.afd.pl. STK Gira Standard 55 cr.wit [0798 01]
Dubbele wandcontactdoos zonder aardcontact 16 A 250 V~ met vaste afdekplaat
voor een schakelaardoos
Standard 55 met steekklemmen
System 55
crème wit glanzend

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen :
- In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van vóór
  oktober 1981.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0798 01 crème wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
