mod.comm.store s/entr.pte sec. S3000 Module [5415 00]
Module de commande de store System 3000
sans entrée de poste secondaire
Gira System 3000


Caractéristiques:
- Commande électrique de stores, de volets roulants et d'auvents.
- Une position intermédiaire personnalisée peut être mémorisée avec un module
  rapporté.
- La commande d'un moteur, p. ex. pour ajuster les positions finales, est
  possible sans module rapporté.
- Fonction de polarité des sorties pour mise en service simplifiée.
- Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre.
Combinaison avec module rapporté de commande RF 1x/2x pour KNX:
- Actionneur de store 1x.
- Canal du capteur 1x ou 2x.
- Possibilité de commande locale du module System 3000.
- Possibilité de commande radio d'autres appareils pour KNX en tant que capteur.
- Mesure de la température.
- Sélection de la fonction du module :Type de rideau sélectionnable, fonction de
  sécurité (alarme de vent, pluie, gel), fonction pare-soleil, fonction
  d'ambiance, fonction de verrouillage.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz
Puissance de raccordement des moteurs: 700 W
Mode veille: 0,1 W à 0,5 W
Montage: dans une boîte pour appareil selon DIN 49073
Profondeur de montage: 24 mm
section de raccordement:
- Fil rigide: de 1 à 4 mm²
- fil souple avec embout: de 0,5 à 2,5 mm²
Température ambiante: -5°C à +45°C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5415 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
