tastsens.3 Basis 2-v (1+1) KNX System 55 [5112 00]
Tastsensor 3 Basis 2-voudig (1+1) voor KNX
met inbedrijfstellingswip
Bedienings-
apparaten voor KNX


Kenmerken:
- Montage op busaankoppelaar 3.
- Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging.
- Wipfunctie: Schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik, waardegever 1 byte en
  scèneneveneenheid.
- Witte bedrijfs-led.
- Twee rode status-leds per bedieningsvlak.
- Tekstkaderverlichting bij wippensets met tekstkader.
- Werking van de tekstkaderverlichting en status-led parametriseerbaar.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Beschermingsklasse: III

Aanwijzingen :
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
  www.marking.gira.com.
- De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip.
  De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5112 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
