boît. AP boît. 3x System 106 blc trafic(laq.) [5503 902]
Boîtier montage apparent System 106
3x
Stations de porte
blanc trafic (laqué)

Les boîtiers indépendants de l'avancement de la construction peuvent déjà être
montés lors du gros ?uvre. Lignes et modules pourront être ajoutés lorsqu'il
seront nécessaires.
Boîtiers disponibles en alliage métallique laqué blanc trafic (RAL 9016) ou
anthracite : matériaux robustes qui assurent la longévité.

Caractéristiques:
- Faible hauteur de construction de 28,4 mm.
- Montage vertical ou horizontal (uniquement pour boîtiers apparents 2x, 3x, 4x
  et 5x) permettant une adaptation optimale au lieu de mise en place.
- Convient à l'utilisation sur des façades avec système composite d'isolation
  thermique.

Caractéristiques techniques:
Dimensions en mm:
- 1x: B 106,5 x H 106,5 x T 23,35
- 2x: B 106,5 x H 213,0 x T 25,35
- 3x: B 106,5 x H 319,5 x T 25,35
- 4x: B 106,5 x H 426,0 x T 25,35
- 2 x double: B 213,0 x H 213,0 x T 25,35
- 5x: B 106,5 x H 532,5 x T 25,35

Indications :
- Boîtier apparent 1x uniquement pour une utilisation avec le module de station
  de porte et les composants du System 106 Keyless In.

Etendue de la livraison:
- Le câble plat, 10 pôles, ainsi que les résistances de terminaison sont compris
  dans la livraison (exception : boîtier apparent 1x).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5503 902 blanc trafic (laqué)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
