BT wandzender 1-v System 55 cr.wit [2461 01]
Bluetooth® wandzender 1-voudig
Meer draadloze systemen
crème wit glanzend

Kenmerken:
- Draadloze zender voor de overdracht van schakel-, dim- of jaloeziecommando?s
  naar draadloze Bluetooth®-ontvangers van het System 3000 of van andere
  leveranciers, bijv. Casambi.
- Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt
  door mechanische energie,, als de wip wordt bediend.
- Configuratie per app of NFC.

Technische gegevens:
Radiofrequentie: 2,402 - 2,480 GHz
Draadloos protocol: Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interface: NFC
Bereik:
- in het vrije veld: tot 75 m
- in gebouwen: ca. 10 m
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +65 °C
Luchtvochtigheid: 0 tot 95% (niet-condenserend)

Aanwijzingen :
- Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven
  of lijmen.
- Dit product is niet geschikt voor eNet.

Levering:
- Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen
  oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke
  ondergronden zijn bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2461 01 crème wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
