belknopmod. 2-v System 106 brons [5532 921]
System 106 belknopmodule
2-voudig
Deurstations
brons

Het Gira System 106 is een installatiesysteem van echt metaal in
puristisch-hoogwaardig design zonder afdekraam, gebaseerd op een basisafmeting
van 106,5 × 106,5 mm. Met het modulaire deurstation in het Gira System 106
begint gastvrijheid al voor de huisdeur. Van belknop-, spraak- en cameramodule
tot en met de info- en blinde module vormen alle functies een harmonieus
totaalbeeld. In het donker zorgen de belknoppen met tekstkader en
achtergrondverlichting voor een goede leesbaarheid en een aangename
verschijning.

Individueel aanpasbaar door modulaire constructie
Het System 106 kan worden toegepast in een- en meergezinswoningen, maar ook
bij kantoorgebouwen, industriėle objecten en hotels. Door de modulaire opbouw
kan het systeem qua afmetingen, design en functionaliteit individueel aan de
behoeften worden aangepast. Uitbreidingen en wijzigingen zijn door
uitwisseling van de modules te allen tijde mogelijk.
Zelfs het front kan met dit systeem worden verwisseld. Zo kan de uitstraling
van het systeem ook achteraf van bijvoorbeeld verkeerswit in edelstaal worden
gewijzigd, zonder dat daarbij de elektronische componenten moeten worden
vervangen.

Hoogwaardige materialen
De modules zijn zonder afdekraam verkrijgbaar met designfronten in twee
varianten geborsteld edelstaal (V2A en V4A), van geanodiseerd aluminium C-0 en
van een in verkeerswit (RAL 9016) gelakte metaallegering: robuuste materialen
die zorgen voor een lange levensduur. Camera- en displaymodule (DIN 18040)
beschikken over een zwarte glazen afdekking.

Eenvoudige installatie en montage in fasen
Het systeem kan, parallel aan het voortschrijden van de bouw, in verschillende
fasen worden geļnstalleerd. Zo kan bij de ruwbouw eerst alleen het onderste
gedeelte van de opbouwbehuizing worden gemonteerd en kunnen leidingen en
modules worden toegevoegd wanneer ze nodig zijn.

Individuele opschriften
Belknop- en info-modules kunnen via de Gira labelservice van individuele
laseropschriften worden voorzien.

Kenmerken:
- Aangenaam te bedienen, tegen vandalisme beschermde en krasvaste belknop.
- Functiewijzigingen, bijvoorbeeld van 2-voudig naar 4-voudig, kunnen eenvoudig
  worden gerealiseerd door de toetsen te vervangen.
- Verschillende opschriftvarianten mogelijk.

Technische gegevens:
Voeding:
- Systeem: via bandkabel, 10-polig
Opgenomen vermogen:
- Maximaal: 160 mW
- Stand-bymodus: 14 mW
Aansluitingen:
- Systeem: 2x connectorstrook
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C
Beschermeringssoort: IP54
Afmetingen in mm:
- B 106,5 x H 106,5 x T 28,7

Aanwijzingen :
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice 
  www.beschriftung.gira.de/nl/.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5532 921 brons
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
