OB-beh. 1-v + afd.r. Gira F100 z.wit [0061 112]
Opbouwbehuizing, compleet met afdekraam
1-voudig
Gira F100
zuiver wit glanzend

Kenmerken:
- Met kabel- en kanaalinvoer.

Technische gegevens:
Afmetingen:
- 1-voudig: B 83,5 x H 83,5 x D 43,5 mm
- 2-voudig: B 83,5 x H 154,4 x D 43,5 mm
- 3-voudig: B 83,5 x H 226 x D 43,5 mm

Aanwijzingen :
- Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel
  zijn bij het schakelaarprogramma drukvlakschakelaars aan de wand in combinatie
  met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21).
- Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen
  worden gemonteerd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0061 112 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
