m.ra.dét.mvt S3000 1,10 m Std DdT System 55 blanc crème [5379 01]
Module rapporté détecteur de mouvement System 3000, 1,10 m Standard avec DdT
System 55
Gira System 3000
blanc crème brillant

Caractéristiques:
- Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en
  fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
- Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste
  secondaire 3?fils System?3000.
- Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste
  secondaire 3 fils.
- Délai de temporisation réglable
- Seuil de luminosité réglable.
- Sensibilité réglée à 75 %.
- Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000
  avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet
  d'allumer ou de varier l?éclairage pour la durée du délai de temporisation.
Avec module variateur System?3000:
- Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à
  l'enclenchement enregistrée.
- La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le
  module poste secondaire System?3000 avec module rapporté de commande.

Caractéristiques techniques:
Angle de détection: 180°
Délai de temporisation:
- Réglable: De 10 s à 30 min
Valeur de luminosité:
- Réglable: env. 5 à 500 lx
- Fixe: Fonctionnement de jour
Sensibilité:
- fixée à: 75 %
Indice de protection:
- System 55, Gira F100: IP20
- TX_44: IP44
Hauteur de montage max. 1,10 m:
- Zone de détection avant: 32 m max.
- Portée de chaque côté: 19 m max.
Température ambiante: -20°C à +45°C

Indications :
- Le champ de détecteur est orienté horizontalement et est éventuellement sans
  limite lors de l'utilisation à l'extérieur. En extérieur, veillez à ce que le
  lieu de montage soit approprié ou utilisez le module rapporté détecteur de
  mouvement 2,20 m.

Etendue de la livraison:
- Le cache rapporté de limitation de la zone de détection est compris dans la
  livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5379 01 blanc crème brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
