Cadre fin. 1x ZI Gira Standard 55 blanc [1091 03]
Cadre de finition Gira Standard 55avec zone d'inscription
blanc brillant
Standard 55
1x

Caractéristiques:
- Incassable.
- Etanche au brouillard de pulvérisation.
- Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des
  modules.
- Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation
  électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des
  administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et
  hôpitaux.

Indications :
- Ne pas utiliser avec: kit d'étanchéité IP44, boîtier apparent construction
  plate, boîtier apparent.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1091 03 1x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
