combi uit-wis/2-v WCD/RA vert. + K/P Opbouw cr.wit [4186 10]
Combinatie wipschakelaar/dubbele wandcontactdoos
met randaarde 16 A 250 V~ verticaal
met montageplaat en adapter K/P25
Universele uit-wisselschakelaar
Opbouw
crème wit

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders tot: 2,5 mm²
Nominaal vermogen:
- LEDi/ CFLi: 100 W
Afmetingen:
- h x b x d: 177 x 80 x 56 mm

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4186 10 crème wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
