busaankopp.3 ext.voeler KNX basiselem. [2009 00]
Basiselement busaankoppelaar 3 met aansluiting voor externe voeler voor KNX
Bedienings-
apparaten voor KNX


Kenmerken:
- De busaankoppelaar 3 vormt de verbinding tussen het KNX systeem en een
  toepassingsmodule voor KNX.
- De combinatie van busaankoppelaar 3 en een toepassingsmodule vormt een
  functionele eenheid.
- In ETS-project wordt deze eenheid ontworpen in de vorm van het
  applicatieprogramma van de toepassingsmodule.
- Op de busaankoppelaar 3 met externe voeler kan aanvullend een externe
  temperatuurvoeler worden aangesloten. Daardoor kan een
  ruimtetemperatuurregelaar de temperatuur van een aanvullende meetlocatie
  registreren.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Aansluiting KNX: Aansluit- en aftakklem
Beschermingsklasse: III
Inbouwdiepte: 25 mm
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C

Aanwijzingen :
- De externe voeler functioneert alleen in combinatie met een tastsensor 3 Plus.

Levering:
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2009 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
