cadre adapt. clap. serrure diff. + ZI Gira TX_44 (IP44) blanc [0694 66]
Cadre adaptateur avec clapet, serrure et zone d'inscription
avec fermetures triées
TX_44 (IP44)
blanc

Caractéristiques:
- Pour l'intégration des dispositifs emboîtables du System 55, tels que p. ex.
  TAE, UAE, haut-parleur, prises de courant CEBEC avec protection renforcée
  contre les contacts accidentels (Safety Plus), alimentation de sécurité,
  alimentation de sécurité supplémentaire, dispositifs de sécurité
  supplémentaires, etc.

Caractéristiques techniques:
Hauteur de l'étiquette de marquage: 12 mm

Indications :
- Convient à toutes les prises SCHUKO sélectionnées du System 55 conformément au
  tableau de l?annexe technique.(Exception : prise SCHUKO avec clapet, prise à
  disjoncteur différentiel et autres dispositifs de connexion du System 55)

Etendue de la livraison:
- L'étiquette de marquage est comprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0694 66 blanc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
