sleutelsch. 2-p Basiselement [0144 00]
Basiselement sleutelschakelaar 10 A 250 V~voor alle DIN-profiel-halfcilinders
Inbouwbasiselementen, toebehoren
Schakelaar 2-polig(ook groependrukcontact)

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 40 mm

Aanwijzingen :
- Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met
  parallelaansluiting.
- Uitsluitend voor schroefbevestiging.

Levering:
- Sluitcilinder is niet bijgeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0144 00 Schakelaar 2-polig(ook groependrukcontact)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
