WCD/RA 2-v voorg. + afd.r. T5 Gira Standard 55 cr.wit [4925 01]
Wandcontactdoos met randaarde 2-voudig 16 A 250 V~ voorbedraad, compleet met
afdekraam
Standard 55, type 5
System 55
crème wit glanzend

Technische gegevens:
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Voor de snelle montage in de wandgoot Van Geel GWO-4.

Levering:
- Compleet met afdekraam 2-voudig en inbouwdoos.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4925 01 crème wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
