Cadre adapt. clapet Gira TX_44 (IP44) t.alu [0654 65]
Cadre adaptateur avec clapet
TX_44 (IP44)
teinte alu

Caractéristiques:
- Pour l'intégration des dispositifs emboîtables du System 55, tels que p. ex.
  TAE, UAE, haut-parleur, prises de courant CEBEC avec protection renforcée
  contre les contacts accidentels (Safety Plus), alimentation de sécurité,
  alimentation de sécurité supplémentaire, dispositifs de sécurité
  supplémentaires, etc.

Indications :
- Convient à toutes les prises SCHUKO sélectionnées du System 55 conformément au
  tableau de l?annexe technique.(Exception : prise SCHUKO avec clapet, prise à
  disjoncteur différentiel et autres dispositifs de connexion du System 55)

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0654 65 teinte alu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
