cadre fin. 1x Gira E2 blanc s [0211 22]
Cadre de finition Gira E2
blanc satiné
E2
1x

Caractéristiques:
- Incassable.
- Programme d?interrupteurs dans les couleurs blanc brillant ou satiné mat,
  anthracite, teinte alu, noir mat, gris mat ou acier inoxydable en matériau
  véritable.
- Cadre carré avec cadre de finition (rayon d?angle R = 0,5).
- Matériau incassable, résistant aux chocs et aux rayures, résistant aux UV,
  pour sollicitations élevées.
- Sans halogène.
- Pour une uniformité de design, des fonctions telles que la communication et le
  contrôle de porte, les portes automatiques, l?éclairage LED d?orientation, la
  signalétique de porte, le système d?appel infirmier et le système d?étiquetage
  sont intégrés au programme d?interrupteurs.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on
  parle de polycarbonate.

Indications :
- Convient également pour installations en goulotte.
- En combinaison avec le kit d'étanchéité, le cadre de finition (1 à 5x)
  convient également pour le montage encastré protégé contre l'eau IP44.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0211 22 1x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
